Author: Michel BRIS
Company: INS HEA

Foggara : schéma de fonctionnement 
 
À gauche, on voit le canal d’irrigation (1) qui permet l’existence de l’oasis. Ce canal est alimenté par le barrage-vanne (2). Celui-ci reçoit l’eau du bassin de réception (3) qui se trouve au débouché de la foggara (4). Les autres éléments que l’on voit sur le schéma sont les puits d’entretien (5) qui alimentent la galerie de capture (6), celle-ci traversant la nappe aquifère (7). 
Le schéma de fonctionnement est résumé par le circuit de l’eau qui fait communiquer la galerie de capture, le bassin de réception et le canal d’irrigation. 
 
Copyright Sdadv-Inshea 2006-2007